

**ООО АН «СОЮЗ» является официальным представителем в Липецкой области, РФ и за рубежом первой российской компании, которая сама производит напольные и навесные светодиодные экраны.**

**наша компания является производителем напольных и навесных ( на тросах ) светодиодных экранов высокого качества изображения с шагом пикселя 3 мм.**

**места применения:**

**бутики, бары, торговые комплексы, аптеки, клубы, рестораны, автозаправочные станции, кинотеатры,  автосалоны и так далее.**



**преимущества  нашего экрана:**

**-  лучший в своем классе светодиодных технологий,  легкий и тонкий экран**

**- отличное качество изображения, шаг пикселя 3 мм (111111 пикселей на 1 квадратный метр )**

**-  захват потенциальных клиентов**

**-  показ любого формата рекламы (видео, файлы, слайд шоу, анимация, 3d текст, текст)**

**-  мобильность**

**-  защита от короткого замыкания**

**-  таймер выключения и включения**

**-  яркость больше обычного телевизора в 12 раз**



**Преимущества сотрудничества**

**- стоимость напольного экрана 210 000 р.**

**- стоимость подвесного экрана 210 000 р.**

**- корпус любого цвета**

**- возможность заказа экрана с любым логотипом**

**Комплектация**

**- светодиодный экран**

**- программное обеспечение на русском языке**

**- зип**

**- инструкция по эксплуатации (технический паспорт)**

**- упаковка**

****

**характеристики:**

**-  память 4 gb**

**-  вес 48 кг**

**-  размеры 75 \* 1920 \* 960 мм**

**-  среднее потребление 250 ватт/час**

**-  шаг пикселя 3 мм**

**-  загрузка контента  через lan, wi-fi, usb**

**-  расстояние просмотра от 2,5 до 60 метров**

****

**комплектация:**

**-  светодиодный экран**

**-  по на русском языке**

**-  технический паспорт ( инструкция по эксплуатации )**

**-  качественная упаковка**

**мы предоставляем:**

**-  гарантию 12 месяцев  и послегарантийное обслуживание**

**-  техническую поддержку  7/7 дней**

**-  низкую цену, так как мы являемся производителем**

**LED ПЛАКАТ**

**динамическая реклама, которая сама расскажет о всех Ваших скидках, акциях и поступлении нового товара**

О ПРОДУКТЕ

**Компания производит  LED плакаты (видеостойки), которые используются в качестве инструмента внутренней  рекламы.**

**LED плакат  - это инновационный инструмент для продвижения товаров и услуг, использующий динамическую рекламу с возможностью воспроизведения видео, слайдшоу, текста, 3D текста, анимации. Идеально подходит для представления новых коллекций одежды, обуви, акций, скидок, спортивных программ, семинаров и т.д.**

**Известно, что реклама на LED плакатах за счет своей динамичности имеет большую силу воздействия в сравнении с обычным статическим рисунком или слоганом. Человеческий глаз биологически настроен на активное восприятие яркого цвета, равно как и анимации или быстрой смены кадров. Демонстрация ролика делает размещение рекламы на видеостойках реально повышающим продажи и приносящим деньги.**

**LED плакат представляет собой панель с цветными светодиодами шагом 3 мм, со встроенным программным обеспечением для показа видео-роликов, презентаций; который с легкостью управляется через Wi-Fi, USB, LAN.**

***СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:***

**Корпоративные сети, бутики, розничная торговля, торговые центры, отели, рестораны, автосалоны, фитнес-клубы, автозаправочные станции и тд.**

***ПРЕИМУЩЕСТВА И ВЫГОДЫ***

**ДИНАМИЧНОСТЬ**

**Моментальный захват потенциальных клиентов**

**ЭФФЕКТИВНОСТЬ**  
**Эффективное расстояние просмотра от 2.5 до 100 метров. Охват большего трафика людей**

**КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ**  
**Техническая поддержка наших специалистов 7 дней в неделю**

**УНИКАЛЬНОСТЬ**

**Уникальность Вашего продвижения, увеличение притока клиентов, узнаваемость бренда,  повышения лояльности к бренду.**

Наше преимущество

Загрузите изображения для блоков ваших преимуществ и добавьте краткое описание

**УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ**  
**Управление с помощью Wi-Fi ,USB , LAN**

**СТИЛЬНЫЙ ДИЗАЙН**  
**Лучший в своем классе светодиодных технологий,  легкий и тонкий LED плакат c рамкой 1 мм органично впишется в Ваш интерьер**

**ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ**  
**Реализация любого формата Вашей рекламы (видео-ролик, презентация, слайд-шоу и т.д.),  снижение затрат на продвижение (1 постер заменит большое колличество устаревших рекламных носителей)**

**ИННОВАЦИОННОСТЬ**  
**Повышение заинтересованности потенциальных клиентов, «цепляющая» реклама, активное  сарафанное» радио**

**Желающие делать бизнес с LED плакатами видят целый ряд преимуществ этого рекламного инструмента в сравнении с другими:**

* **LED плакат легко установить в местах оживленного движения целевой аудитории;**
* **ему не нужны коммуникации, достаточно лишь иметь возможность подключения к электросети;**
* **для установки LED плаката не нужны разрешения;**
* **возможность недорого купить LED плакаты в компании  делает их быстро окупающимися**

***КОМПЛЕКТАЦИЯ :***

**-   LED плакат**

**-   Сетевой кабель**

**-   Технический паспорт ( инструкция)**

**-   Программное обеспечение на русском языке**

**-   Упаковка**

**СТОИМОСТЬ :**

**Цена : 210 000 рублей**

# Технические характеристики

Параметры питающей сети переменного напряжения, Вольт............................................................................................................. 220

Максимальная потребляемая мощность(белый фон), Вт, не более ..................................................................................................... 900

Средняя потребляемая мощность (видео контент) яркость 100%, Вт, не более ................................................................................. 350

Средняя потребляемая мощность (видео контент) яркость 50%, Вт, не более .................................................................................... 250

Средняя потребляемая мощность (слайд шоу) яркость 100%, Вт, не более ........................................................................................... 250

Средняя потребляемая мощность (слайд шоу) яркость 50%, Вт, не более .............................................................................................. 200

Разрешение экрана, пикс............................................................................... 640х320

Яркость Кд/м.кв ...................................................................................................... 2500

· Угол обзора H/V ............................................................................................. 120/120

· Оптимальная видимиость от/до метров......................................................................................................................2.5/100

· Шаг пикселя , мм ..............................................................................................................................3

· Площадь изображения , м.кв..............................................................................................................................1.84

· Габаритные размеры, (рабочая зона) мм, .....……….. ……… 1920 x 960

· Габаритные размеры, высота/ширина/толщина, мм, ..............................................................................................................1925/962/75

· Масса, кг, не более ……………………….…….…...............................................................................60

· Встроенной память ,тип/ГБ.................................................................................................синхронная/4

· Максимальная частота обновления кадров, Гц..................................................................................………………100

· Интерфейс связи ……………………...........................................................................USB,WI-FI,LAN

· Материал корпуса ........................................................................................металл


· Степень защиты оболочки лицевой стороны от проникновения воды и пыли .............................................................................................. IP20


· Степень защиты оболочки задней стенки от проникновения воды и пыли .................................................................................................... IP20

· Время непрерывной работы, час .........................................................................................................................................1000

· Средняя наработка изделия на отказ ,час, не менее ...............................................................................................................................................100000

· Средний срок службы изделия не менее , лет................................................................................................................................10

****

****